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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

OBJETO
Compra de Kit equipamentos de horta, permacultura e agrofloresta, para a execução do Projeto Pontos de Cultura, convênio 4500084944.

DADOS DO FORNECEDOR
	Razão Social:
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	Nome Fantasia:
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	CNPJ:
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	Endereço:
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	Município/UF:
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	Telefone:
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	E-mail:
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.


PRODUTOS / SERVIÇOS
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	MOTOCULTIVADOR TRATORITO A GASOLINA:
DADOS TÉCNICOS – MOTORIZAÇÃO:
Motor: 4 tempos - Horizontal
Potência Máxima do motor: 6,5 cv @ 3600 rpm
Combustível: Gasolina
Cilindros: Monocilíndrico
Capacidade do tanque: 6 L
Capacidade de óleo: 0,6 L
Óleo recomendado: 20W50
Sistema de partida: Manual
Filtro de ar: Banhado a óleo

DADOS TÉCNICOS – TRATORITO:
Lâminas: 24
Largura de corte: 800 mm
Profundidade de corte: 150 - 300 mm
Transmissão: 2F + N + R
Ajuste de altura do guidão: Sim - Catraca dentada
Tração: Pneus / Enxadas rotativas
Capacidade transporte: 300 kg - 0°
200 kg - 25°
Velocidade 1: 9 km/h
Velocidade 2: 13 km/h
Velocidade Ré: 8 km/h
Lanterna: Frontal - 12V
	1
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	MOTOCULTIVADOR TRATORITO A GASOLINA:
DADOS TÉCNICOS – MOTORIZAÇÃO:
Motor: 4 tempos - Horizontal
Potência Máxima do motor: 7,5 cv @ 3600 rpm
Combustível: Gasolina
Cilindros: Monocilíndrico
Cilindrada: 223 cc
Diâmetro x curso 70 x 58 mm
Capacidade do tanque: 6 L
Capacidade de óleo: 0,6 L
Óleo recomendado: 20W50
Sistema de partida: Manual
Filtro de ar: Banhado a óleo

DADOS TÉCNICOS – TRATORITO:
Lâminas: 24
Largura de corte: 800 mm
Profundidade de corte: 150 - 300 mm
Transmissão: 3F + N + R
Ajuste de altura do guidão: Sim - Catraca dentada
Tração: Pneus / Enxadas rotativas
Capacidade transporte: 350 kg - 0°
240 kg - 25°
Velocidade 1: 2,9 km/h
Velocidade 2: 6,5 km/h
Velocidade 3: 8,9 km/h
Velocidade Ré: 4,0 km/h
Lanterna: Possui - LED
	1
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	ESMERILHADEIRA ANGULAR: 
DADOS TÉCNICOS – ESMERILHADEIRA:
Rotação máx em vazio 11000 rpm
Tamanho do disco 115 mm - 4 1/2"
Rosca do eixo M14 x 2 mm
Furo do disco 22,0 mm
Comprimento do cabo 2 m

DADOS TÉCNICOS – MOTOR:
Motor: Elétrico
Tipo do motor: Universal - com escovas
Potência máxima 850W
Frequência: 60Hz
Tensão 127V ou 220V
	1
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA:
DADOS TÉCNICOS – PRODUTO:
Motor: 2 tempos 
Potência Máxima do motor: 2,0 cv @ 7500rpm Cilindros: Monocilindrico 
Cilindradas: 52 cc 
Combustível (Gasolina : Óleo 2T): 25:1 
Capacidade do tanque: 0,9 L 
Rotação Máxima do motor: 8500 RPM 
Rotação Marcha lenta: 3800 RPM 
Tipo do filtro de ar: Espuma 
Redução: 40:1 
Rotação Máxima da broca: 212 RPM 
Operadores: 1 
Sistema de Partida: Manual
	1
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	Pulverizador a Bateria e Manual (2 em 1):
DADOS TÉCNICOS – PRODUTO:
Capacidade: 20 litros
Material do corpo: Polietileno
Material do bico: Metal
Lança: Inox
Tamanho: 45 x 55 x 22 cm
Peso: 6,5 Kg
Tipo Mochila de pressão: manual e bateria
Bateria Incluída
Carregador Incluído
	2
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL:
DADOS TÉCNICOS – MOTOR:
Motor: 2T - Monocilíndrico
Potência motor: 1,0 cv (0,74 kW)
Cilindradas: 25,4 cc
Rotação máxima: 10500 rpm
Rotação em potência máxima: 7000 rpm
Rotação marcha lenta: 3200 rpm
Combustível (Gasolina:Óleo): 25:1
Tipo do carburador: Membrana com bulbo
Regulagens do carburador: Por chave de fenda
Capacidade do tanque: 0,55 L
Tipo do filtro de ar: Filtro duplo
Partida: Manual

DADOS TÉCNICOS – ROÇADEIRA:
Tipo de controle: Punho + Alça
Tipo do tubo: Eixo bi-partido
Diâmetro do tubo: ø 26,0 mm
Diâmetro do eixo: ø 8,0 mm (9 estrias)
Ponta do eixo superior Estriado / Quadrado
Ponta do eixo inferior: Quadrado / Estriado
	2
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
	T O T A L
	Clique ou toque aqui para inserir o texto.



CONDIÇÕES GERAIS
As propostas serão recebidas exclusivamente por meio digital (e-mail secretaria@agenciasudoeste.org.br) e deverão estar corretamente preenchidas e devidamente assinadas de forma digital, ou com carimbo da empresa e assinatura física. Caso a empresa opte por enviar em orçamento personalizado, deve constar todo a “Descrição dos Produtos / Serviços”, preencher corretamente o “Valor Unitário” e o “Valor Total”, de acordo com as quantidades constantes nesse orçamento e a validade deve ser até 31/12/2027.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 31/12/2027

Clique ou toque aqui para inserir o texto., 3 de agosto de 2026.




Assinatura e Carimbo
(ou assinatura digital)

Assinatura digital pode ser através um certificado digital da empresa
ou do sócio administrador, ou ainda, assinado pelo GOV.BR  do sócio administrador no link
https://assinador.iti.br/assinatura
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